**READ THE INPUT**

**IF INPUT==HIGH**

**FALSE**

**TRUE**

**TURN THE BOT ON**

**READ INPUT FOR TUNES**

**TURN THE BOT OFF**

**TUNE 1**

**TUNE 3**

**TUNE 2**

**IF NO MORE INPUTS**

**DELAY (30000)**

**DEALAY (20000)**